# Wiegen

## Bereich

- Route: `/weighing`
- Zweck: aktive Waage nutzen, Gewicht übernehmen und Spulen sauber nachführen

## Wann du diesen Bereich nutzt

Die Wiege-Seite ist für den kontrollierten Messablauf gedacht. Sie wird genutzt, wenn:

- eine reale Spule neu eingemessen werden soll
- das Restgewicht aktualisiert werden muss
- eine Waage geprüft oder eingerichtet wird
- Firmware oder Hardwarediagnose nötig ist

## Wichtige Werkzeuge im Bereich

- `Waage einstellen`
- `Waage konfigurieren`
- `Firmware flashen`
- Spule an die Waage senden
- Messwert speichern

## Voraussetzungen

Vor dem eigentlichen Wiegen sollten diese Punkte geklärt sein:

- eine Waage ist eingerichtet
- die richtige Waage ist aktiv
- die Spule existiert bereits in der App
- serielle Verbindung oder Demo-Modus sind korrekt

## Schritt-für-Schritt Anleitung

### Schritt 1: Wiegen öffnen

1. Im Menü auf `Wiegen` klicken.
2. Warten, bis Display, Spulenliste und Toolbar geladen sind.
3. Im Kopfbereich die aktive Waage kontrollieren.

### Schritt 2: Waage einstellen

1. `Waage einstellen` klicken.
2. Die Standard-Waage auswählen.
3. Falls du testest, Demo-Modus bewusst aktivieren oder deaktivieren.
4. Dialog speichern.

### Schritt 3: Waage konfigurieren

1. `Waage konfigurieren` öffnen.
2. Serienport, Geraet oder technische Daten prüfen.
3. Falls eine neue Waage angelegt werden soll, die Stammdaten dort hinterlegen.
4. Verbindung oder Diagnose prüfen.

### Schritt 4: Spule auswählen

1. In der Spulenliste die gewünschte Rolle suchen.
2. Die Rolle markieren oder auswählen.
3. Zur Kontrolle Hersteller, Material und Spulen-ID im Display vergleichen.

### Schritt 5: Spule an die Waage senden

1. Die passende Aktion für die aktive Spule auslösen.
2. Prüfen, ob die Waage bzw. das Display die richtige Rolle anzeigt.

### Schritt 6: Messwert übernehmen

1. Warten, bis ein stabiler Messwert vorliegt.
2. Den Messwert im UI prüfen.
3. `Wiegen und speichern` ausführen.

### Schritt 7: Ergebnis kontrollieren

1. Nach dem Speichern prüfen, ob das neue Restgewicht in der Rolle sichtbar ist.
2. Falls nötig zur Spulenverwaltung wechseln und stichprobenartig kontrollieren.

### Schritt 8: Firmware flashen

1. Nur wenn nötig den Firmware-Flasher öffnen.
2. Board und Datei auswählen.
3. Flash-Job starten.
4. Status beobachten.

## Beispiel-Eingaben

```text
Aktive Waage: SCALE-HQ-01
Serielle Verbindung: COM7
Spule: SPOOL-10027
Demo-Modus: aus
```

## Typische Fehler oder Stolperstellen

- falsche Waage ist aktiv
- Demo-Modus ist noch eingeschaltet
- Spule wurde nicht an die Waage gesendet
- Messwert wurde übernommen, aber nicht gespeichert

## Screenshot-Pflicht

1. Gesamtansicht Wiegen
2. Dialog `Waage einstellen` oder `Waage konfigurieren`
3. gespeicherter Messvorgang oder bestätigter Messwert


