# Label Tool

## Bereich

- Route: `/labels`
- Zweck: fertige Label-Presets fuer Vorschau, Batchdruck, Export und Druckerprofile nutzen

## Wann du diesen Bereich nutzt

Das Label Tool ist der schnelle Produktionsbereich fuer Labels. Du nutzt es:

- wenn das Layout bereits steht
- wenn du zwischen A4-Bogen und Labeldrucker unterscheiden musst
- wenn du mehrere Spulen gesammelt drucken oder exportieren willst
- wenn PNG, JPEG, SVG oder PDF fuer einen festen Druckworkflow gebraucht werden
- wenn ein gespeichertes Druckprofil fuer Systemdrucker, USB- oder Bluetooth-Profile genutzt werden soll

## Wichtige Funktionen

- Preset-Browser mit Schnellvorschau
- Drucker-Assistent mit gespeichertem Ausgabeprofil
- Batchdruck fuer Auswahl oder gefilterte Spulen
- Unterscheidung zwischen A4-Job und Labeldrucker-Job
- Export als PDF, SVG, PNG oder JPEG
- stabile Job-Dateien und Exportpakete fuer Serienlaeufe
- direkte Vorschau pro Spule

## Voraussetzungen

Vor der Nutzung des Label Tools sollten vorhanden sein:

- passende Spulen
- ein geeignetes Preset
- gegebenenfalls ein Drucker oder Exportziel
- bei Labeldruckern ein passendes Druckprofil oder Verbindungstyp

## Schritt-fuer-Schritt Anleitung

### Schritt 1: Label Tool oeffnen

1. Im Menue auf `Labels` klicken.
2. Warten, bis Filter, Spulenliste, Vorschau und Seitenleiste geladen sind.

### Schritt 2: Preset waehlen

1. Den `Preset Browser` oeffnen.
2. Ein System-, Drucker- oder Custom-Preset auswaehlen.
3. Bei Bedarf direkt in den Designer springen, um das Preset weiter anzupassen.

### Schritt 3: Ausgabeprofil festlegen

1. Den `Drucker-Assistenten` oeffnen.
2. Zwischen `A4 Bogen` und `Labeldrucker` waehlen.
3. Ausgabeformat, Verbindungstyp, Drucker, Port, Baudrate, Skalierung und Kopien festlegen.
4. Das Profil speichern, damit es fuer spaetere Batchlaeufe erhalten bleibt.

### Schritt 4: Spulen und Zielmenge bestimmen

1. Gewuenschte Spulen markieren oder einen passenden Filterzustand vorbereiten.
2. Fuer Einzelpruefungen eine Zeile anklicken und die rechte Vorschau laden.
3. Nur die Datensaetze im Batch behalten, die wirklich gedruckt oder exportiert werden sollen.

### Schritt 5: Vorschau pruefen

1. Rechts die Label-Vorschau oeffnen oder aktualisieren.
2. Inhalte, QR- oder Barcode, Feldwerte, Schriftgroessen und Randausnutzung kontrollieren.
3. Falls noetig das Preset noch einmal im Designer nachziehen.

### Schritt 6: Batchdruck oder Export starten

1. `Batch Auswahl` fuer markierte Spulen oder `Batch Gefiltert` fuer die aktuelle Listenansicht nutzen.
2. Bei `A4 Bogen` entstehen Sammel-Jobs fuer PDF oder Exportdateien.
3. Bei `Labeldrucker` entstehen Einzeldateien pro Spule, optional als direktes Druckziel oder als Exportpaket.
4. Fuer eine einzelne Zeile kann auch direkt der Druck-Button in der Tabelle verwendet werden.

## Beispiel-Eingaben

```text
Preset: custom
Modus: label_printer
Format: PNG
Verbindung: usb_serial
Port: COM7
Baudrate: 19200
Spulen: 10027, 10031, 10044
```

## Typische Fehler oder Stolperstellen

- falsches Preset fuer das Zielmedium oder den Drucker gewaehlt
- A4 und Labeldrucker verwechselt
- das Druckprofil nicht gespeichert, bevor ein Batchlauf gestartet wird
- Vorschau nicht kontrolliert, bevor ein Serienjob ausgeliefert wird
- Port oder Druckerprofil stimmen nicht mit dem eigentlichen Geraet ueberein

## Screenshot-Pflicht

1. Gesamtansicht Label Tool
2. Preset Browser oder Drucker-Assistent
3. Batch- oder Exportansicht
