# Spulenverwaltung

## Bereich

- Route: `/spools`
- Zweck: reale Rollen pflegen, umlagern, archivieren und labeln

## Wann du diesen Bereich nutzt

Die Spulenverwaltung ist der Hauptbereich fuer echte Rollen im Alltag. Hier arbeitest du, wenn du:

- neue Rollen erfasst
- Rollen in Lager und Slots einsortierst
- Restgewichte aenderst
- Verbrauch oder Transfers buchst
- Labels erzeugst
- Rollen archivierst oder wiederherstellst

## Wichtige Funktionen

- Spule anlegen
- Spule bearbeiten
- Transfer
- Verbrauch buchen
- Label drucken oder im Label Tool oeffnen
- archivieren oder wiederherstellen
- Bulk-Aktionen
- Farbchips, Materialinfos und Statuswerte direkt lesen

## Voraussetzungen

Vor dem Anlegen einer Spule sollten bereits vorhanden sein:

- das passende globale Filament
- ein Lager oder Slot-Ziel
- grobe Werte fuer Restgewicht, Preis und Status

## Schritt-fuer-Schritt Anleitung

### Schritt 1: Spulenbereich oeffnen

1. Im Menue auf `Spulen` klicken.
2. In der Liste pruefen, ob die Rolle schon vorhanden ist.
3. Falls nicht vorhanden, `Neue Spule` oder Bulk-Anlage nutzen.

### Schritt 2: Neue Spule anlegen

1. Den Anlegen-Dialog oeffnen.
2. Das globale Filament auswaehlen.
3. Spulen-ID oder eindeutige Kennung vergeben.
4. Restgewicht eintragen.
5. Lager und Slot setzen.
6. Preis oder Einkaufsdaten ergaenzen.
7. Speichern.

### Schritt 3: Bestehende Spule bearbeiten

1. Die passende Zeile in der Spulenliste suchen.
2. `Bearbeiten` oder Details oeffnen.
3. Gewicht, Lager, Preis oder Status korrigieren.
4. Speichern.

### Schritt 4: Verbrauch buchen

1. Die gewuenschte Spule oeffnen.
2. `Verbrauch` oder die entsprechende Aktion waehlen.
3. Verbrauchsmenge eintragen.
4. Speichern.
5. Pruefen, ob das neue Restgewicht plausibel ist.

### Schritt 5: Spule umlagern

1. In der Zeile oder im Menue `Transfer` waehlen.
2. Ziel-Lager und Ziel-Slot festlegen.
3. Transfer bestaetigen.
4. Danach in der Liste kontrollieren, ob Lager und Slot aktualisiert wurden.

### Schritt 6: Label erzeugen

1. In der Spulenzeile die Label-Aktion waehlen.
2. Passendes Preset auswaehlen.
3. Vorschau pruefen.
4. Drucken oder exportieren.
5. Bei Bedarf in das Label Tool oder in den Designer verzweigen.

### Schritt 7: Spule archivieren oder wiederherstellen

1. Sicherstellen, dass die Rolle nicht mehr aktiv gebraucht wird.
2. Archivierungsaktion ausloesen.
3. Spaeter im Archivbereich bei Bedarf wiederherstellen.

### Schritt 8: Bulk-Aktionen nutzen

1. Mehrere Spulen markieren.
2. In der Bulk-Leiste die passende Aktion waehlen.
3. Nur einheitliche Datensaetze gemeinsam bearbeiten.
4. Nach der Aktion mehrere Zeilen stichprobenartig kontrollieren.

## Beispiel-Eingaben

```text
Spulen-ID: SPOOL-10027
Filament: Cailab PETG Transparent Blue
Restgewicht: 732 g
Lager: HN-01
Slot: HN-01-12
Preis: 24.90 EUR
```

## Typische Fehler oder Stolperstellen

- Rolle wurde angelegt, aber kein Lager gesetzt.
- Falsches globale Filament wurde ausgewaehlt.
- Verbrauch wurde gebucht, ohne das Restgewicht zu kontrollieren.
- Bulk-Aktion wurde auf gemischte Rollen angewendet.
- Farb- oder Materialhinweise in der Liste wurden uebersehen.

## Screenshot-Pflicht

1. Gesamtansicht Spulenliste
2. Detail- oder Bearbeitungsdialog
3. Transfer-, Bulk- oder Archivierungsbeispiel
